Профильная система #ORTEXOptima обладает стабильно высоким качеством, хорошими показателями тепло- и шумоизоляции и безупречным дизайном. Она предназначена для производства светопрозрачных конструкций любого типа в любых климатических зонах.

**Основные характеристики**

* 5 внутренних воздушных камер
* Монтажная глубина 70 мм
* Сопротивление теплопередаче профиля 0,86 м²\*°С/Вт
* Возможность установки заполнения 24, 36 и 40 мм
* Цвет профиля белый
* Цвет уплотнения черный и серый

#OknaOrtex #ortex