Профильная система #ORTEXClassic проста и технологична. Она позволяет изготавливать оконные конструкции любого типа и является основной профильной системой для остекления нежилых помещений

**Основные характеристики**

* Монтажная глубина 58 мм
* 3 внутренние воздушные камеры
* Возможность установки заполнения 4, 24 и 32 мм
* Сопротивление теплопередаче профиля 0,71 м²\*°С/Вт
* Цвет профиля белый
* Цвет уплотнения черный

#OknaOrtex #ortex